**DoCash 3040 UV**

**Современный и недорогой счетчик банкнот задней загрузки - оптимальное решение для компаний с малым и средним оборотами наличности**

**Назначение**

* Простой пересчет банкнот с одновременной проверкой подлинности: по размеру, по ультрафиолетовой защите
* Счет с накоплением итога
* Фасовка

**Виды контроля**

SD: контроль размера банкнот

UV: контроль в УФ диапазоне

IR: контроль ИК защиты

DD: контроль оптической плотности

**Преимущества**

* Простота использования
* Отличное сочетание цена/качество
* Автоматический и ручной старт
* Возможность пересчета различных валют
* Счет банкнот любого состояния (новые, ветхие, загрязненные)
* Специальные направляющие в загрузочном лотке, обеспечивающие правильную подачу банкнот
* Звуковая индикация процесса пересчета и настроек
* При обнаружении подозрительных банкнот не включает их в итог, позволяя избежать повторных пересчетов
* Варьируемый размер фасовки
* Пониженный уровень шума
* Возможность подключения выносного дисплея

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Скорость счета | 1000 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 200 банкнот |
| Вместимость накопителя | 250 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 110х50 мм до 185х90 мм |
| Размер фасовки | от 1 до 999 |
| Тип дисплея | светодиодный |
| Разрядность дисплея, счёт/фасовка | 3/4 |
| Виды детекций |  УФ/ по размеру/ оптической плотности |
| Потребляемая мощность | не более 80 Вт |
| Питание | 220 В/50 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 235x280x155 мм |
| Вес | 5,5 кг |