**DoCash 3200 HD**

**Счетчик банкнот с максимальным количеством детекций**

Инновационный счетчик банкнот с возможностью определения номиналов и высочайшим уровнем детекции подлинности

**Функции**

* Простой пересчёт банкнот
* Сквозной пересчёт смешанной пачки банкнот с проверкой на подлинность
* Сортировка банкнот по лицу, номиналу, эмиссии и ориентации
* Счёт по номиналу с накоплением итога и проверкой на подлинность

**Виды контроля**

* **CIS**: сканер распознавания образа
* **SD**: контроль размера банкнот
* **UV**: контроль в УФ диапазоне
* **MG**: магнитная детекция
* **IR**: контроль ИК защиты
* **DD**: контроль оптической плотности

**Преимущества**

* Проверка подлинности по 4 машиночитаемым защитным признакам ЦБ
* Высокий эксплуатационный ресурс и возможность обработки большого объема наличности
* Поддержка до 60 валют
* Режим автоматического определения валюты
* Мультивалютный режим работы
* Полностью русифицированный, простой и удобный интерфейс пользователя
* Регулируемая скорость пересчета для оптимальной обработки купюр любой плотности и ветхости
* Возможность оперативного обновления ПО через USB
* Возможность подключения принтера и внешнего дисплея

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Скорость счета | 800/1000/1200/1500 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
| Количество накопителей | 1 |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот |
| Диапазон размеров банкнот | от 110х60 мм до 185х90 мм |
| Дисплей | 3,5’’ (8,89 см), ЖК, цветной |
| Типы детекции | Видимый образ, ИК образ, УФ, магнитные метки, оптическая плотность, по размеру, сдвоенность |
| Интерфейс | USB, RS232, LAN |
| Потребляемая мощность | не более 80 Вт |
| Питание | 100-240 В; 50/60 Гц |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 260х230х240 |
| Вес | 6,5 кг |